Linux Ubuntu18.04
TheImagingSource社製
GigEカメラを動作させる方法

 その１ 
まず、Ubuntu18.04をクリーンインストールします。

 その２ 
参考ページ　https://github.com/TheImagingSource/tiscamera
ランタイムをインストールします。
sudo apt-get install git g++ cmake pkg-config libudev-dev libudev1 libtinyxml-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libglib2.0-dev libgirepository1.0-dev libusb-1.0-0-dev libzip-dev uvcdynctrl python-setuptools libxml2-dev libpcap-dev libaudit-dev libnotify-dev autoconf intltool gtk-doc-tools python3-setuptools

依存関係のパッケージをインストールします。
sudo apt-get install gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly libxml2 libpcap0.8 libaudit1 libnotify4 python3-pyqt5 python3-gi

 その３ 
GitコマンドでCloneを実行し、tiscameraのソースファイルダウンロードURLを指定してPCへファイルをコピーします。
git clone --recursive https://github.com/TheImagingSource/tiscamera.git

make用のフォルダーとしてtiscmeraの直下にbuildのフォルダーを作成し、ディレクトリーを移動します。
cd tiscamera
mkdir build
cd build

その後、cmakeコマンドでAravisを有効にしたmakeファイルを生成します。Makeファイルができればmakeコマンドでファイルをビルドしてから、make installでインストールします。
cmake -DBUILD_ARAVIS=ON -DBUILD_GST_1_0=ON -DBUILD_TOOLS=ON -DBUILD_V4L2=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
make
sudo make install

 その４ 
GigEカメラをネットワーク上から即座に認識されるようにするために、GigEカメラ認識用デーモンを登録します。
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable gige-daemon.service
sudo systemctl start gige-daemon.service
sudo systemctl status gige-daemon.service

 その５ 
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/aravis/0.6/
こちらのページから”aravis-0.6.0.tar.xz”をダウンロードします。

 その６ 
解凍したフォルダー”aravis-0.6.0”をホームディレクトリに置きます。
（tiscameraと同じ階層）

 その7 
Aravis-0.6.0フォルダに移動します。
cd aravis-0.6.0

 その8 
Aravis-0.6.0の中にあるREADME.mdファイルを見ます。

 その9 
README.mdファイルの記述にある通り、configureおよびmakeを行ってAravisをインストールします。
./configure
make
make install

 その10 
Tcam-Captureをダブルクリックで実行。ビューワが立ち上がってカメラが認識されているか画像が表示されているかご確認ください。尚、Linuxの場合は事前にカメラとPC側のLANポートのIPアドレスを固定アドレスにする必要がありますので、WindowsPCなどでカメラのIPアドレスを固定に変更しておいてください。